|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 河南佳德电器制造项目 | 濮阳市濮阳县濮阳县产业集聚区铁丘路与文明路交叉口东50米路南 | 河南佳德电器有限公司 | 河南怡水源环保工程有限公司 | 本项目分为两期建设，项目总占地面积2200平方米，建筑面积2200平方米。  第一期为喷塑项目，占地面积1400平方米，年产量2000万只；第二期建设为注塑项目，占地面积800平方米，年产量2亿只。 | **废气：**一期建设项目产生的废气主要为烘干工序产生的烟气、抛丸工序和喷涂工序产生的粉尘以及固化工序产生的有机废气，烘干工序产生的烟气与固化工序产生的有机废气经过催化燃烧装置处理后，通过一根15米高排气筒排放；抛丸工序、粉末喷涂工序产生的粉尘分别经滤桶除尘装置+15米高排气筒排放。项目满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表面涂装行业相应标准要求（最高允许排放浓度50mg/m³）。  二期建设项目产生的废气主要为注塑过程产生的注塑废气（非甲烷总烃）及废料粉碎过程中产生的粉尘。注塑区域内被风机排出的有机废气经室外的催化燃烧装置处理后最终由15m高的排气筒高空排放。废料粉碎过程中产生的粉尘通过粉碎机自带的除尘器除尘后无组织排放。  **噪声：**项目产生的噪声主要为传动装置（电机）、喷枪、风机等设备噪声，采用减震、隔声等措施进行降噪，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。  **废水：**本项目排水实行雨污分流制雨水排入德力西智能电气产业园区内雨水管网；项目产生的废水主要为项目前处理工段工件冲洗废水和员工的生活污水，经一体化污水处理设施处理后经市政管网排入濮阳市第三污水处理厂。  **固废：**一期建设项目生产过程中产生的一般固废主要为挂钩清理下来的塑块、废弃包装物、生活垃圾；危险废物主要为废原料罐/桶、废槽液（废脱脂剂和陶化剂）、废弃润滑油、废活性炭、污水处理产生的污泥。  二期建设项目生产过程中产生的一般固废主要为去水口过程产生的塑料水口料、原材料拆包过程产生的废旧包装材料、检验过程产生的不合格产品、移动式除尘器收集的粉尘及废润滑油桶；危险废物主要为机械设备维修、保养过程中产生的废润滑油（废物类别HW08、废物代码900-214-08）和废润滑油桶（废物类别HW49、废物代码900-041-49）。 | / |