|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳市顺成工程建设有限公司年产500吨钻采配件项目 | 濮阳市濮阳县柳屯镇焦村西 | 濮阳市顺成工程建设有限公司 | 河北可天环保科技有限公司 | 项目总投资300万元，租用濮阳县腾达钢材有限公司闲置厂房，总建筑面积5200m2。项目建成后年产500吨钻采配件 | **废气**：项目产生的切割、打磨除锈粉尘分别经集气设施收集后，进入袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放。**废水：**项目产生的生活污水进入厂区现有化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥用于农田施肥，不外排。**噪声：**项目噪声主要为设备运行产生的噪声。通过隔声、减振、距离衰减后，项目场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求。**固废：**项目产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；金属屑及废边角料、不合格品集中收集后外售；废机油、废乳化液集中收集定期交由有资质单位处置 | / |