|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳县柳屯镇现忠新型保温墙板厂年产3万米新型保温墙板项目 | 濮阳市濮阳县柳屯镇高村北150米 | 濮阳县柳屯镇现忠新型保温墙板厂 | 河南省欣耀盈环保科技有限公司 | 项目为新建项目，总投资200万元，占地面积4249平方米，建筑面积1100平方米，建设内容主要包括生产车间。项目建成后生产规模为年产3万米新型保温墙板。 | **废气：**配料、搅拌粉尘由集气罩+脉冲袋式除尘器处理后排放，满足《水泥工业大气污染排放标准》（DB41/1953-2020）表1中排放限值要求。砂石料堆场采用喷干雾抑尘装置，定期洒水抑尘；地面硬化，生产区密闭，定时对地面进行洒水降尘；砂石及水泥运输车辆要封闭遮盖等措施，厂界浓度能够满足《水泥工业大气污染排放标准》（DB41/1953-2020）表2无组织排放浓度限值。  **废水：**生活污水经化粪池沉淀后沤制农肥，不外排。生产废水经三级沉淀池沉淀处理后上清液回用于车辆清洗用水，不外排。  **噪声：**主要项目噪声采用声罩、距离衰减、建筑物阻挡吸音等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。  **固体废物：**主要为生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾交由环卫部门统一清运；包装袋、除尘器收集粉尘、设备残留混凝土、沉淀池沉渣为一般工业固废，收集后暂存固废间，定期外售，经行资源化再利用。 | / |