|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 河南垚达鑫新型建材有限公司装配式产业园一期扩建改造年产6000万块蒸压灰砂砖 | 濮阳市濮阳县柳屯镇渡母寺村西南 | 河南垚达鑫新型建材有限公司 | 山东蒲公英环保技术有限公司 | 项目投资12000万元在厂址扩建年产6000万块蒸压灰砂砖项目，建设2号厂房，建筑面积13440平方米，年产6000万块蒸压灰砂砖生产线1条，建设钢板仓1座，储存能力6万立方，占地面积1661.05平方米，建设成品堆场7000平方米 | **废气：**项目废气主要为粉煤灰仓产生的粉尘经脉冲除尘器处理后15m高排气筒排放；混合搅拌工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后15m高排气筒排放；运输车辆扬尘经运输道路设置绿化带且控制车速、对厂区内地面进行硬化，并定期派专人进行路面清扫、洒水，加强管理，车辆运输加盖篷布且车辆进出场进行冲洗等措施，可减少运输时产生的粉尘对环境的影响；原料装卸堆存粉尘经厂房全密闭，地面硬化且设置防尘网，顶部设喷淋装置，可有效治理原料装卸堆存产生的粉尘；原料输送过程产生的粉尘经厂区输送皮带进行全密闭，物料皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩及喷雾装置，可有效减少原料输送过程中产生的粉尘；食堂油烟经油烟净化设施净化高空排放。  **废水：**本项目生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理装置处理后，回用于生产不外排，生产废水三级沉淀池沉淀处理后，回用于生产不外排；  **噪声：**项目噪声主要来源于搅拌机等设备运行时的噪声，经采取隔声、减震等措施，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目营运期对周围声环境影响较小。  **固废：**固体废物为布袋除尘器收集的粉尘，收集后暂存固废间回用于生产；沉淀池沉渣，收集后回用于生产；蒸压成型及养护工序产生的废品下脚料及不合格产品能回用的二次回用，不能回用的送至政府指定地点处理；废液压油集中收集后暂存危废间，交由有资质单位处理；生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 | / |