|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳县濮鑫建筑工程有限公司年产50万吨水稳料及20万吨干粉砂浆项目 | 项目位于河南省濮阳市濮阳县胡状镇石槽村村西，总投资200万元，行业类别：C3039其他建筑材料制造 | 濮阳县濮鑫建筑工程有限公司 | 河南润正环保科技有限公司 | 项目地块占地面积约3668m2，建筑面积3668m2。年产50万吨水稳料及20万吨干粉砂浆 | **废气：**项目水稳料生产线传输带、拌合机等产污环节进行全封闭，封闭后经脉冲袋式除尘器+15m高排气筒排放；干粉砂浆生产线传输带、烘干机、振动筛、斗提机等产污环节进行全封闭，封闭后经脉冲袋式除尘器+15m高排气筒排放；粉料仓（15m）经仓顶自带袋式除尘器进行处理后进行排放；项目生产厂房高16m，各个生产设备及排气筒均置于厂房内，故项目粉尘经脉冲袋式处理后以无组织形式进行排放。此外项目堆场扬尘通过堆场地面要求全部硬化，原料全部堆存于密闭车间内；原料上料设置半封闭围挡；皮带输送机设置全封闭围挡；厂房无组织粉尘采用厂房隔挡；汽车运输道路扬尘通过厂区道路硬化、设置车辆冲洗装置，场地抑尘等措施；柴油机械尾气控制采用定期维修、使用优质柴油、满足国IV标准排放要求设备；  **废水：**运营期车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排；生活污水经化粪池处理后由建设单位定期清掏沤制农用肥，不外排。  **噪声：**项目噪声主要来源于搅拌机等设备运行时的噪声，经采取隔声、减震等措施，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目营运期对周围声环境影响较小。  **固废：**除尘器收集的粉尘、污水处理设施污泥、振动筛筛选杂质经收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；生活垃圾厂内采用环保垃圾箱收集后，由区域环卫部门进行清收处理。 | / |