|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳荣鼎玖盛新材料科技有限公司年产5000吨全降解塑料袋项目 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖后栾村东 | 濮阳荣鼎玖盛新材料科技有限公司 | 河南朵易环保科技有限公司 | 项目占地面积3330m2，总投资300万元，年产5000吨全降解塑料袋。 | **废气：**项目产生的废气主要为吹膜过程产生的游离单体废气和破碎过程产生的粉尘废气。游离单体废气产量极少，经沸石滚轮吸附脱附+活性炭吸附后可忽略不计；破碎粉尘经过设施密闭及厂区绿化之后，排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求，对周围环境的影响较小；  **噪声：**主要为混料机、吹膜机及制袋机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在65-80dB（A）左右。在安装时采用基础减震、厂房隔声，可降低20dB（A）。可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；  **废水：**本项目产生的废水主要为员工的生活污水。生活污水经由化粪池处理后，作为肥料施于农田。  **固废：**项目固废主要来自生产过程产生的一般固废、危险废物、生活垃圾。一般固废包括不合格产品、废边角料、废包装袋。不合格产品和废边角料破碎后回用，废包装袋收集后外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。危险废物暂存危废间，定期交由有资质单位处理。综上，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 | / |