|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳县白罡乡康达食品厂年产6000万支脆筒项目 | 濮阳市濮阳县白罡乡葛寨村南 | 濮阳县白罡乡康达食品厂 | 河南迈达环境技术有限公司 | 项目为新建项目，总投资150万元，占地面积2159平方米，建设内容：生产车间及办公室等。项目建成后生产规模为年产6000万支脆筒。 | **废气：**主要为投料粉尘、烘焙过程产生的食品香气以及天然气燃烧废气，为最大化降低粉尘排放对周围环境的影响，在投加小麦粉的过程中降低落差，轻拿轻放，天然气属于清洁能源且污染物产生源强较小，废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织监控浓度限值。  **废水：**项目无生产废水，废水主要为员工生活污水，员工生活污水经化粪池沉淀处理后用于沤制农家肥，不外排。  **噪声：**主要为搅拌机、计量灌装机、脆筒生产线设备运行过程产生的噪声，源强约在70-90dB（A）之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。  **固体废物：**主要为生活垃圾、废包装材料、生产过程中食品碎渣、不合格品、鸡蛋壳以及废抹布。设置一般固废暂存间，废包装材料经收集后外卖、资源利用，生产过程中食品碎渣、不合格品经收集后外卖给饲料厂回收利用，鸡蛋壳、废抹布收集后交由环卫部门统一处理。生活垃圾交由环卫部门统一清运。 | / |