|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳县道化塑料制品有限责任公司年产32000吨PET塑料瓶片项目 | 濮阳市濮阳县文留镇沙滩村东北角 | 濮阳县道化塑料制品有限责任公司 | 瀚辰（辽宁）环保咨询有限公司 | 投资100万元，占地面积1289m2，年产PET塑料瓶片32000吨 | **废气**：项目所用原料为矿泉水瓶等城市生活用品废塑料，本身粉尘含量很少，而且破碎的PET瓶片粒径较大，破碎工程中加入水，因此，破碎过程中无粉尘产生。  **废水：**本项目生活污水经化粪池处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥；生产废水主要为破碎废水、清洗废水，经厂区污水处理站处理后，回用于破碎工序或用于厂区及道路洒水抑尘。  **固废：**生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理；废商标纸、瓶盖进行分类收集暂存于临时固废暂存间，定期外售综合利用，污泥运至垃圾填埋场填埋；危险废物为设备维修、保养过程中产生的废润滑油、废油桶，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。  **噪声：**主要为生产过程中各种机械设备运行产生的噪声，噪声源强在60～80dB(A)之间，经隔声、消声、减振等降噪措施，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | / |