|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳县众合加油站 | 濮阳市濮阳县八公桥镇山王寨村北106国道与汇源大道交叉口西约300米路南 | 濮阳县众合加油站 | 河南省欣耀盈环保科技有限公司 | 项目为新建项目，总投资50万元，占地面积1538.74平方米，建筑面积402.5平方米，建设内容主要为罩棚、站房。项目建成后预计年销售汽油 200t、柴油150t。 | **废气：**主要为卸油废气、储油废气、加油作业废气以及汽车尾气。卸油废气和加油作业废气经油气回收装置处理后，通过集中放散管放散；储油废气采取加强厂区绿化措施后对周边环境影响较小，汽车尾气采取加强周边绿化等措施。经采取相应措施后，非甲烷总烃满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中工业企业挥发性有机物排放标准要求。  **废水：**主要为职工、顾客员工生活污水以及油罐清洗废水，生活污水经化粪池沉淀后沤制农家肥，不外排。油罐清洗废水由有资质单位回收。  **噪声：**主要为加油机、潜油泵、加油车辆等产生的噪声，通过基础减震等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。  **固体废物：**危险废物清罐油泥委托有资质的单位清理油罐并且回收清罐油泥，本站点不负责存放。危险废物含油废砂由有资质单位回收，加油站不负责存放。职工、顾客生活垃圾集中收集，由环卫部门清理。 | / |