|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳县滑濮加油站 | 濮阳县海通乡两门村至袁寨村乡路两门村北200m东侧 | 濮阳县滑濮加油站 | 重庆市江津区成硕环保工程有限公司 | 位于濮阳县海通乡两门村至袁寨村乡路两门村北200m东侧，项目总投资50万元，占地面积2700m2。本项目新建内容为罩棚建筑面积120m2，站房面积40m2，储油罐60立方米，2台加油机。 | **废气：**项目营运期设置1组汽油油气回收装置，对汽油罐车卸油、储油罐呼吸、加油环节损失的汽油气进行回收，实现成品油与油气等体积置换。  **废水：**生活废水经化粪池处理后用于沤制农肥；  **噪声：**低噪设备、采取建筑隔声、厂区四周种植绿化等措施 ；  **固废：**储油罐清洗维护交由专业单位处理，统一由有资质单位清运处理，不在厂区暂存，生活垃圾交环卫定期清运处理。 | / |