|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 濮阳县宏鑫制鞋有限公司年产300万双鞋项目 | 濮阳市濮阳县濮阳市化工产业集聚区南区原光明灯具厂院内 | 濮阳县宏鑫制鞋有限公司 | 河南省欣耀盈环保科技有限公司 | 项目总投资3000万元，占地面积5000平方米，建筑面积4000平方米，建设内容主要包括生产车间等，年生产规模为年产300万双鞋 | **废气：**项目烘干工序产生的有机废气经“催化燃烧装置”处理后由15m高排气筒排放。  **废水：**本项目生产过程不涉及生产用水的使用，项目废水主要为员工生活污水，近期依托厂区内现有化粪池沉淀处理后沤制农家肥，不外排。  **噪声：**主要为下料机、缝纫机等生产设备运转产生的噪声，源强约在70～85dB（A）之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。  **固体废物：**主要为一般工业固废（废边角料、废包装材料及员工生活垃圾），废催化剂、废乳胶桶暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 | / |