|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 河南茂恒环境产业有限公司年加工23000套环保机械设备项目 | 濮阳市濮阳县庆祖镇西辛庄村 | 河南茂恒环境产业有限公司 | 河南省欣耀盈环保科技有限公司 | 项目为新建项目，总投资1000万元，占地面积53333平方米，建筑面积7500平方米，建设内容主要包括2座生产车间，一座办公楼。项目建成后生产规模为年加工23000套环保机械设备。 | **废气：**本项目废气主要为下料粉尘、焊接烟尘和打磨粉尘，焊接烟尘经集气罩收集至移动式烟尘净化器处理后无组织排放。经预测，厂界无组织粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。  **废水：**本项目废水主要为职工生活污水。生活污水排入化粪池用于农田施肥。  **噪声：**主要项目噪声采用声罩、距离衰减、建筑物阻挡吸音等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。  **固体废物：**本项目产生的固废包括废边角料、焊渣、打磨粉尘、移动式烟尘净化器收集的粉尘和生活垃圾。废边角料外售给资源回收单位；焊渣、移动式烟尘净化器收集的粉尘和生活垃圾由环卫部门统一清运，废机油委托资质单位处置。 | / |