# 濮阳县人民政府

# 关于划定青碱沟等14条河道管理范围的公告

依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施方法》，按照濮阳市人民政府《关于印发濮阳市濮清南引黄工程管理暂行办法的通知》（濮政〔2006〕88号）、濮阳县人民政府《关于确定部分骨干防汛除涝河道管理范围的通知》（濮县政文〔2008〕57号）及《关于确定部分引黄灌溉工程管理范围的通知》（濮县政〔2016〕25号）的要求，划定了濮阳县青碱沟等14条河道管理范围。现公告如下：

**河道管理范围划定表**

| 河道  名称 | 起点位置 | | 终点位置 | | 长度 | 管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青碱沟 | 左岸 | 坐标：  X:3926552.041  Y:38605474.166 | 左岸 | 坐标： X:3959982.615  Y:38620725.855 | 45.38千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3926524.995  Y:38605481.065 | 右岸 | 坐标：  X:3960019.111  Y:38620744.329 | 45.539千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 房刘庄沟 | 左岸 | 坐标：  X:3930591.771  Y:38608544.373 | 左岸 | 坐标：  X:3953004.375  Y:38615468.061 | 27.615千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3930584.941  Y:38608568.736 | 右岸 | 坐标：  X:3953029.076  Y:38615498.028 | 27.63千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 胡状沟 | 左岸 | 坐标：  X:3933152.896  Y:38605483.724 | 左岸 | 坐标：  X:3954088.901  Y:38607404.403 | 25.107千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3933196.738  Y:38605525.204 | 右岸 | 坐标：  X:3954087.369  Y:38607443.458 | 25.035千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 五星沟 | 左岸 | 坐标：  X:3925836.569  Y:38596210.932 | 左岸 | 坐标：  X:3925861.788  Y:38596208.875 | 29.60千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3951900.940  Y:38591363.059 | 右岸 | 坐标：  X:3951898.761  Y:38591412.496 | 29.70千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 水屯沟 | 左岸 | 坐标：  X:3923268.459  Y:38589343.652 | 左岸 | 坐标：  X:3940249.075  Y:38586456.775 | 19.30千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3923286.479  Y:38589357.325 | 右岸 | 坐标：  X:3940325.982  Y:38586503.612 | 19.37千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 回木沟 | 左岸 | 坐标：  X:3916793.069  Y:38579686.232 | 左岸 | 坐标：  X:3942175.135  Y:38579558.902 | 27.52千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3916781.542  Y:38579714.967 | 右岸 | 坐标：  X:3942206.403  Y:38579600.875 | 27.56千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 三里店沟 | 左岸 | 坐标：  X:3918842.102  Y:38585149.671 | 左岸 | 坐标：  X:3950819.382  Y:38585507.723 | 34.83千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3918872.476  Y:38585154.605 | 右岸 | 坐标：  X:3950855.056  Y:38585566.812 | 34.75千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 引潴入马 | 左岸 | 坐标：  X:3959379.688  Y:38601022.065 | 左岸 | 坐标：  X:3959047.887  Y:38609384.199 | 10.585千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3959361.090  Y:38601002.654 | 右岸 | 坐标：  X:3959027.772  Y:38609370.785 | 10.564千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 董楼沟 | 左岸 | 坐标：  X:3927499.888  Y:38604371.327 | 左岸 | 坐标：  X:3954326.754  Y:38602487.105 | 30.79千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3927522.219  Y:38604380.341 | 右岸 | 坐标：  X:3954331.271  Y:38602517.971 | 30.76千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 杜固沟 | 左岸 | 坐标：  X:3928167.984  Y:38604956.961 | 左岸 | 坐标：  X:3955566.836  Y:38616061.490 | 34.094千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：  X:3928166.122  Y:38604982.875 | 右岸 | 坐标：  X:3955560.475  Y:38616089.402 | 34.06千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 第一濮清南 | 坐标：X：3916167.862  Y:38591049.657 | | 坐标：X：3951520.015  Y:38592614.626 | | 35.4千米 | 堤防背水坡脚外5米，临濮渠公路一岸路缘石外1米 |
| 引黄入冀 | 坐标：  X:3917343.738  Y:38592253.427 | | 坐标：  X:3969659.590  Y:38588360.973 | | 59.5千米 | 填方渠段堤防背水坡堤脚外3米，挖方渠段渠道开口线外1米 |
| 第二濮清南 | 坐标：  X:3955343.568  Y:38612851.067 | | 坐标：  X:3961941.429  Y:38615016.819 | | 7.9千米 | 左岸：设计河口外5米  右岸：设计河口外5米 |
| 第三濮清南 | 坐标：  X:3935337.940  Y:38592307.323 | | 坐标：  X:3935654.092  Y:38589413.212 | | 2.9千米 | 堤防背水坡脚外5米 |

注：无提防的河道，管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。

特此公告

附件：青碱沟等14条河道管理范围公示图

濮阳县人民政府

2020年11月26日