# 濮阳县人民政府

# 关于划定青碱沟等14条河道管理范围的公告

依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施方法》，按照濮阳市人民政府《关于印发濮阳市濮清南引黄工程管理暂行办法的通知》（濮政〔2006〕88号）、濮阳县人民政府《关于确定部分骨干防汛除涝河道管理范围的通知》（濮县政文〔2008〕57号）及《关于确定部分引黄灌溉工程管理范围的通知》（濮县政〔2016〕25号）的要求，划定了濮阳县青碱沟等14条河道管理范围。现公告如下：

**河道管理范围划定表**

| 河道名称 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 | 管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青碱沟 | 左岸 | 坐标：X:3926552.041Y:38605474.166  | 左岸 | 坐标： X:3959982.615Y:38620725.855  | 45.38千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：X:3926524.995Y:38605481.065  | 右岸 | 坐标：X:3960019.111Y:38620744.329  | 45.539千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 房刘庄沟 | 左岸 | 坐标：X:3930591.771Y:38608544.373  | 左岸 | 坐标：X:3953004.375Y:38615468.061  | 27.615千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：X:3930584.941Y:38608568.736  | 右岸 | 坐标：X:3953029.076Y:38615498.028  | 27.63千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 胡状沟 | 左岸 | 坐标：X:3933152.896Y:38605483.724 | 左岸 | 坐标： X:3954088.901Y:38607404.403  | 25.107千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：X:3933196.738Y:38605525.204  | 右岸 | 坐标：X:3954087.369Y:38607443.458  | 25.035千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 五星沟 | 左岸 | 坐标：X:3925836.569Y:38596210.932  | 左岸 | 坐标：X:3925861.788Y:38596208.875  | 29.60千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：X:3951900.940Y:38591363.059  | 右岸 | 坐标：X:3951898.761Y:38591412.496  | 29.70千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 水屯沟 | 左岸 | 坐标：X:3923268.459Y:38589343.652  | 左岸 | 坐标：X:3940249.075Y:38586456.775  | 19.30千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标： X:3923286.479Y:38589357.325  | 右岸 | 坐标：X:3940325.982Y:38586503.612  | 19.37千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 回木沟 | 左岸 | 坐标：X:3916793.069Y:38579686.232  | 左岸 | 坐标：X:3942175.135Y:38579558.902  | 27.52千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：X:3916781.542Y:38579714.967  | 右岸 | 坐标：X:3942206.403Y:38579600.875  | 27.56千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 三里店沟 | 左岸 | 坐标：X:3918842.102Y:38585149.671  | 左岸 | 坐标：X:3950819.382Y:38585507.723 | 34.83千米 | 左岸：设计河口外10米 |
| 右岸 | 坐标：X:3918872.476Y:38585154.605  | 右岸 | 坐标：X:3950855.056Y:38585566.812  | 34.75千米 | 右岸：设计河口外10米 |
| 引潴入马 | 左岸 | 坐标：X:3959379.688Y:38601022.065  | 左岸 | 坐标：X:3959047.887Y:38609384.199  | 10.585千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：X:3959361.090Y:38601002.654  | 右岸 | 坐标：X:3959027.772Y:38609370.785  | 10.564千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 董楼沟 | 左岸 | 坐标：X:3927499.888Y:38604371.327  | 左岸 | 坐标：X:3954326.754Y:38602487.105  | 30.79千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：X:3927522.219Y:38604380.341  | 右岸 | 坐标：X:3954331.271Y:38602517.971  | 30.76千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 杜固沟 | 左岸 | 坐标：X:3928167.984Y:38604956.961  | 左岸 | 坐标：X:3955566.836Y:38616061.490  | 34.094千米 | 左岸：设计河口外5米 |
| 右岸 | 坐标：X:3928166.122Y:38604982.875 | 右岸 | 坐标：X:3955560.475Y:38616089.402  | 34.06千米 | 右岸：设计河口外5米 |
| 第一濮清南 | 坐标：X：3916167.862Y:38591049.657 | 坐标：X：3951520.015 Y:38592614.626 | 35.4千米 | 堤防背水坡脚外5米，临濮渠公路一岸路缘石外1米 |
| 引黄入冀 | 坐标：X:3917343.738Y:38592253.427 | 坐标：X:3969659.590 Y:38588360.973  | 59.5千米 | 填方渠段堤防背水坡堤脚外3米，挖方渠段渠道开口线外1米 |
| 第二濮清南 | 坐标：X:3955343.568Y:38612851.067 | 坐标：X:3961941.429Y:38615016.819 | 7.9千米 | 左岸：设计河口外5米右岸：设计河口外5米 |
| 第三濮清南 | 坐标：X:3935337.940Y:38592307.323 | 坐标：X:3935654.092Y:38589413.212 | 2.9千米 | 堤防背水坡脚外5米 |

注：无提防的河道，管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。

特此公告

附件：青碱沟等14条河道管理范围公示图

濮阳县人民政府

2020年11月26日